В оригинальной схеме входной усилитель канала напряжения инвертирующий. Т.е. 
его можно использовать только с аналоговыми схемами подобными к авторской 
(Глызин). Для любых других схем нужен неивертирующий усилитель. Для этого чуть 
изменил схему.

Для инвертируюущей схемы R23 не ставим, R24 = 0.
Для неинвертирующей схемы -- R24 не ставим, R23 в половину от R9, R10.
